# 采购需求表

：

|  |
| --- |
| 一、项目要求及技术需求 |
| **用途:银滩校区大门** |
| **项号** | **采购内容** | **单位及数量** | **参考规格及型号** | **技术需求** |
| 1 | 电动门 | 1套 | 要求品牌有质保2年 | 主料：**50\*51\*0.5** 辅料：**48\*36\*0.5**宽度：840mm 高度：1600mm 长度：18200mm304不锈钢材质，550w单轨机头，由磁敏感应开关控制磁感应强，弱电控制，灵敏度,并配有无档级离合装置 |
| 2 | 电动门 | 2套 | 要求品牌有质保2年 | 主料：**50\*51\*0.5**辅料：**48\*36\*0.5**宽度：840mm 高度：1600mm 长度：9100mm304不锈钢材质，370w单轨机头，由磁敏感应开关控制磁感应强，弱电控制，灵敏度,并配有无档级离合装置 |
| 3 | 车牌识别机 | 2台 | 要求品牌有质保2年 | 产品尺寸：250\*1380\*180mm1. 高清车牌识别,识别率>99%2、停车场控制器,收费,显示,语音,开闸3、2行显示大屏,显示识别车辆信息4、定制专利款，外观大气5、多重防水，防尘,防抖设计,用户安全省心6、高度集成(1根电源,1根通讯线,1根开闸线全搞定)7、像素:300万（高清臻实相机）

8、含五口交换机+加密狗 |
| 4 | 红外光栅+立柱 | 2对 | 要求品牌有质保2年 | 采用四束触点红外对射原理，更加安全可靠，防砸车效果，物体通过自动关闸。感应范围10米 |
| 5 | 网络交换机 | 1台 | 要求品牌有质保2年 | 网络端口,数据交换 |
| 质量标准 | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收条件及标准 | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |
| 验收方法及方案 | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 二、商务要求表 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于2年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 |
| 售后及技术服务要求 | 1. 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。3、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |
| 交货时间及地点 | 交货期：自签订合同之日起15个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；交货地点：广西桂林市采购人指定地点 |
| 付款条件 | 国产设备付款方式：在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100％的合同金额（无息）。 |
| 三、其他要求**.****.****.** |

格式文件

# 采购需求响应表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 质保年限（年） | 故障处理响应时间（小时） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |

供应商名称（盖章） ： 年 月 日

竞 标 报 价 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量及单位① | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 单价② | 竞标报价③=①×② |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章） ： 年 月 日